**Các nội dung bổ sung, sửa đổi đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu (QCVN 72: 2022/BGTVT)**

|  |  |
| --- | --- |
| TT | QCVN 72: 2022 / BGTVT (đang xây dựng) |
| 1 | Bổ sung: Đối với kiểm tra hệ thống neo, các tiêu chí xem xét kết quả kiểm tra và đo đạc có thể tham chiếu tới các tài liệu của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ hoặc Hiệp hội các tổ chức phân cấp quốc tế, ví dụ API RP 2I, IACS Rec. No. 38. |
| 2 | Bổ sung cho kiểm tra cụm van ngầm đầu đường ông (Plem) |
| 3 | Bổ sung cấp về tuổi thọ phao - thay thế cho việc phải đưa 1 đoạn phao lên để kiểm tra |
| 4 | Bố sung chi tiết phần vật liệu cho các phao ở các vùng nước thuộc phạm vi hoạt động của phương tiện thủy nội địa  |
| 5 | Điều chỉnh hệ số (Q) cho việc sử dụng thép có độ bền cao hơn để tính toán |
| 6 | Cập nhật phản hồi từ thực tế để cập nhật các tiêu chuẩn mới liên quan (chẳng hạn như việc áp dụng các tiêu chuẩn về cáp thép sử dụng làm hệ chân neo). |
| 7 | Bổ sung phần áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế IALA G1003 cho Phao tín hiệu |